[bookmark: _top][bookmark: _GoBack]Crédit d’impôt pour la Transition Énergétique 2019 CHAUFFAGE OU EAU CHAUDE SANITAIRE en METROPOLE

	EQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE ET/OU DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE

	Nature des travaux
	Performances et/ou critères
	Conditions
	Dépenses retenues
	Taux

	Chaudières à TRES* HAUTE PERFORMANCE ENERGETIQUE, à l’exception de celles au fioul
	· Puissance ≤70 kW :
efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (sans régulation) ≥ 92%
· Puissance >70 kW : 
Chaudières à condensation présentant une efficacité utile pour le chauffage (sans régulation) ≥ à :
· 87% (mesurée à 100% de la puissance thermique nominale) et
· 95,5% (mesurée à 30% de la puissance thermique nominale)
	RGE + visite préalable du logement

	Uniquement le MATERIEL 
Avec PLAFOND DE DEPENSES de 3 350 € TTC par équipement*
	30 %

	Chaudières à MICRO-COGENERATION GAZ
	Puissance de production électrique 
≤ 3 kVA (appréciée par logement)
	RGE + visite préalable du logement

	Uniquement le MATERIEL
Avec PLAFOND DE DEPENSES de 3 350 € TTC par équipement*
	30 %

	Chauffage ou production d'eau chaude indépendants fonctionnant au BOIS OU AUTRES BIOMASSES comme : 
· Poêles à bois (NF EN 13240, NF EN 14785, EN 15250)
· Foyers fermés, inserts de cheminées intérieures (NF EN 13229)
· Cuisinières utilisées comme mode de chauffage (NF EN 12815)
	Concentration moyenne de monoxyde de carbone rapportée à 13% d’O² :
(CO) ≤ 0,3 % 
Emission de particules rapportée à 13% d’O² :
(PM) ≤ 90 mg/Nm3
Rendement énergétique : (η) ≥ 70 %
Indice de performance environnemental : (I’) ≤ 1
· Appareils à bûches : I’ = 101 532,2 × log (1,0 + E’)/η2
· Appareils à granulés : I’ = 92 573,5 × log (1,0 + E’)/η2
Avec E’= (CO+0,002 x PM)/2
Conformément aux normes d’essai précisées dans la colonne précédente
	RGE + visite préalable du logement
	MATERIEL 
+
POSE SOUS CONDITION DE RESSOURCES : Ménages modestes selon ANAH **
	30 %

	Autres CHAUDIERES AU BOIS OU AUTRES BIOMASSES 
	· Puissance < 300 kW
Respectant les seuils de rendement énergétique et d’émissions de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5
	RGE + visite préalable du logement
	MATERIEL
+
POSE SOUS CONDITION DE RESSOURCES : Ménages modestes selon ANAH **
	30 %

	Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'ENERGIE HYDRAULIQUE
	
	
	MATERIEL
+
POSE SOUS CONDITION DE RESSOURCES : Ménages modestes selon ANAH **
	30 %


DANS TOUS LES CAS : immeuble achevé depuis plus de 2 ans / habitation principale / dépenses plafonnées sur une période de 5 ans (8000 € pour une personne seule, 16 000 € pour un couple, majorés de 400 € par personne à charge) et devant être payées pour le 31/12/2019
* Sauf mesures transitoires pour les équipements pour lesquels le client justifie d’un devis accepté et d’un acompte versé avant le 31/12/2018 ** décret du 11/02/2019
Attention : Le crédit d’impôt est subordonné au respect de l’ensemble des conditions en vigueur (Article 200 quater du CGI, Article 18 bis de l'annexe IV au CGI )


	
CALORIFUGEAGE ET APPAREILS DE RÉGULATION PERMETTANT LE RÉGLAGE MANUEL OU AUTOMATIQUE ET LA PROGRAMMATION PORTANT DES ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE OU DE PRODUCTION D’ECS

	Nature des travaux
	Précisions
	Performances
	Dépenses retenues
	Taux

	APPAREILS DE REGULATION DE CHAUFFAGE installés en MAISON INDIVIDUELLE
	Systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage prenant en compte l’évolution de la température d’ambiance de la pièce ou de la température extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone ;
Systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur ;
Systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ;
Systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique lorsqu’ils permettent un arrêt temporaire des appareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la puissance souscrite.
	
	Uniquement le MATERIEL
	30 %

	APPAREILS DE REGULATION DE CHAUFFAGE installés en IMMEUBLE COLLECTIF
	Systèmes éligibles pour la maison individuelle ;
Matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement ;
Matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières ;
Systèmes de télégestion de chaufferie, assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage ;
Systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage.
	
	Uniquement le MATERIEL
	30 %

	CALORIFUGEAGE
	Tout ou partie de l’installation de production ou de distribution de chaleur ou d’ECS
	Isolant de classe ≥ 3 (norme NF EN 12828)
	Uniquement le MATERIEL
	30 %




DANS TOUS LES CAS : immeuble achevé depuis plus de 2 ans / habitation principale / dépenses plafonnées sur une période de 5 ans (8000 € pour une personne seule, 16 000 € pour un couple, majorés de 400 € par personne à charge) et devant être payées pour le 31/12/2019
Attention : Le crédit d’impôt est subordonné au respect de l’ensemble des conditions en vigueur (Article 200 quater du CGI, Article 18 bis de l'annexe IV au CGI )

	POMPES À CHALEUR DONT LA FINALITÉ ESSENTIELLE EST LA PRODUCTION DE CHALEUR, À L’EXCEPTION DES PAC AIR/AIR

	Nature des travaux
	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage
	Conditions communes
	Dépenses retenues
	Taux

	Pompes à chaleur géothermiques EAU/EAU
Pompes à chaleur AIR/EAU
	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage :
· ≥ 126% (Basse température)
· ≥ 111% (Moyenne et Haute température)
	· Intensité maximale au démarrage
· 45 A en monophasé
· 60 A en triphasé si la puissance est < 25 kW

· RGE+ visite préalable du logement pour chaque opération
· Applicable y compris si la PAC intègre un appoint
	· MATERIEL
+
POSE SOUS CONDITION DE RESSOURCES : Ménages modestes selon ANAH *
· PAC géothermique : POSE DE L’ECHANGEUR SOUTERRAIN sans conditions de ressources (! RGE + visite préalable du logement)
	30 %

	Pompes à chaleur géothermiques SOL/EAU
	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage :
· ≥ 126% (Basse température)
· ≥ 111% (Moyenne et Haute température)
Pour une température de 4°C du bain d'eau glycolée (EN 15879) et une température de condensation de 35°C 
	
	
	· 

	Pompes à chaleur géothermiques SOL/SOL 
	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage :
· ≥ 126% (Basse température)
· ≥ 111% (Moyenne et Haute température)
Pour une température d’évaporation fixe de – 5°C et une température de condensation de 35°C
	
	
	· 



	
CHAUFFE-EAUX THERMODYNAMIQUES

	Nature des travaux
	Conditions
	Efficacité énergétique 
	Dépenses retenues
	Taux 

	PAC dédiées à la production d’eau chaude sanitaire (CHAUFFE-EAUX SANITAIRES THERMODYNAMIQUES)
	· Intensité maximale au démarrage
· 45 A en monophasé
· 60 A en triphasé si la puissance est < 25 kW
· RGE + visite préalable du logement pour chaque opération
	Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau
· ≥ 95 % si profil de soutirage M
· ≥ 100 % si profil de soutirage L
· ≥ 110 % si profil de soutirage XL
	· MENAGES MODESTES (conditions de ressources ANAH *) : Matériel et pose, avec plafonds de dépenses de 4 000 € TTC
· AUTRES MENAGES : Matériel seulement, avec plafond de dépenses de 3 000 € TTC
· PAC géothermique : POSE DE L’ECHANGEUR SOUTERRAIN sans conditions de ressources (! RGE + visite préalable du logement)
	30 %




DANS TOUS LES CAS : immeuble achevé depuis plus de 2 ans / habitation principale / dépenses plafonnées sur une période de 5 ans (8000 € pour une personne seule, 16 000 € pour un couple, majorés de 400 € par personne à charge) et devant être payées pour le 31/12/2019
* décret du 11/02/2019
Attention : Le crédit d’impôt est subordonné au respect de l’ensemble des conditions en vigueur (Article 200 quater du CGI, Article 18 bis de l'annexe IV au CGI )



	RACCORDEMENT A UN RÉSEAU DE CHALEUR

	Nature des travaux
	Conditions
	Dépenses retenues
	Taux 

	EQUIPEMENT DE RACCORDEMENT A UN RESEAU DE CHALEUR alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération
Droits et frais de raccordement pour la part représentative de ces équipements
	· Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble
· Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur et l’immeuble
· Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci
	Uniquement le MATERIEL

	

30 %



	INDIVIDUALISATION FRAIS CHAUFFAGE / EAU CHAUDE SANITAIRE

	Nature des travaux
	Conditions
	Performances 
	Dépenses retenues
	Taux 

	APPAREILS POUR INDIVIDUALISER LES FRAIS DE CHAUFFAGE OU D’EAU CHAUDE :
· Répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur
· Compteurs d’énergie thermique placés à l’entrée du logement
	· Immeuble collectif 
· Bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur
	Conformité au décret n°2001-387 du 3 mai 2001 (instruments de mesure)
	Uniquement le MATERIEL
	30 %



	DÉPOSE DE CUVE À FIOUL POUR MÉNAGES MODESTES 

	Nature des travaux 
	Conditions
	Taux 

	Dépose de cuve à fioul, réservoir de fioul ou stockage de fioul, selon arrêté du 01/07/2004 :
Non enterré en plein air ; 
A rez-de-chaussée ou en sous-sol d’un bâtiment ;
Enterré ;
Autre.
	Plafond de ressources du foyer fiscal : MENAGES MODESTES selon ANAH * 
Respect des exigences de l’article 28 de l'arrêté du 01/07/2004 : Tout abandon (définitif ou provisoire) d'un réservoir doit faire l'objet de dispositions conduisant à éviter tout risque de formation de vapeurs :
- vidange, dégazage et nettoyage ;
- comblement du réservoir (le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir toute la surface de la paroi interne du réservoir) ;
- ou retrait de celui-ci.
L'entreprise qui intervient dans ce cadre fournit un certificat à l'utilisateur garantissant la bonne exécution des opérations d'inertage citées ci-dessus.
Si l'abandon est consécutif à la modification de l'installation de chauffage, il appartient à l'entreprise intervenante de respecter ces dispositions.
	50%



DANS TOUS LES CAS : immeuble achevé depuis plus de 2 ans / habitation principale / dépenses plafonnées sur une période de 5 ans (8000 € pour une personne seule, 16 000 € pour un couple, majorés de 400 € par personne à charge) et devant être payées pour le 31/12/2019
* décret du 11/02/2019
Attention : Le crédit d’impôt est subordonné au respect de l’ensemble des conditions en vigueur (Article 200 quater du CGI, Article 18 bis de l'annexe IV au CGI )

	CHAUFFAGE ET/OU PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE SOLAIRE POUR LES PACKAGES AVEC APPOINT INTÉGRÉ 

	Nature des travaux
	Efficacité énergétique pour chauffage ou ECS
(voir étiquetage énergétique)
	Exigences communes
	Dépenses retenues 
	Taux

	
	
	
	PLAFOND DE DEPENSES par m2 hors tout de capteurs solaires fixé à :
	

	Chauffage et/ou ECS SOLAIRE
Packages avec appoint intégré
	Equipement de production de chauffage 
	Efficacité énergétique saisonnière ≥ 90%

	· RGE+ visite préalable du logement 

· Capteurs solaires certifiés CSTBat ou Solar Keymark ou certification équivalente (NF EN 12975 ; NF EN 12976)
	· 1 000 € TTC, capteurs solaires à circulation de liquide produisant uniquement de l’énergie thermique 

· Ou 1 300 € TTC, MATERIEL ET POSE, pour MENAGES MODESTES (ANAH) * 
	30 %

	
	Equipements de fourniture d’ECS seule ou associés à la production de chauffage
	Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau selon le profil de soutirage :
· ≥ 65 % si profil de soutirage M
· ≥ 75 % si profil de soutirage L
· ≥ 80 % si profil de soutirage XL
· ≥ 85 % si profil de soutirage XXL
	· 
	
	



	Nature des équipements fonctionnant à l’énergie solaire 
	Productivité calculée avec un rayonnement de 1 000 W/m2
(voir certicat CSTBat ou Solar Keymark)
	Dépenses retenues
	Exigences communes
	Taux

	
	
	PLAFOND DE DEPENSES par m2 hors tout de capteurs solaires fixé à :
	
	

	Capteurs THERMIQUES A CIRCULATION DE LIQUIDE
	≥ 600 W/m2
	· 1000 € TTC, capteurs solaires à circulation de liquide produisant uniquement de l’énergie thermique, 
· Ou 1 300 € TTC, matériel et pose, pour MENAGES MODESTES (ANAH)*
	· RGE+ visite préalable du logement

· Capteurs solaires certifiés CSTBat ou Solar Keymark ou certification équivalente (NF EN 12975 ; NF EN 12976)

BALLON D’EAU CHAUDE ASSOCIE : ballon avec stockage (V) ≤ 2 000 litres : Coefficient de pertes statiques (S) 
S < (16,66 + 8,33 x V0,4) Watts
	30 %

	Capteurs THERMIQUES A AIR
	≥ 500 W/m2
	· 400 € TTC, capteurs solaires à air produisant uniquement de l’énergie thermique
· Ou 520 € TTC, matériel et pose, pour MENAGES MODESTES (ANAH)*
	
	

	Capteurs hybrides THERMIQUES ET ELECTRIQUES A CIRCULATION DE LIQUIDE
	≥ 500 W/m2
	· 400 € TTC, capteurs solaires à circulation de liquide hybrides produisant de l’énergie thermique et électrique, 
· Ou 520 € TTC, matériel et pose, pour MENAGES MODESTES (ANAH)*
· Dans la limite de 10 M2
	
	

	Capteurs hybrides THERMIQUES ET ELECTRIQUES A AIR
	≥ 250 W/m2
	· 200 € TTC, capteurs solaires à air hybrides produisant de l’énergie thermique et électrique, 
· Ou 260 € TTC, matériel et pose, POUR MENAGES MODESTES (ANAH)*
· Dans la limite de 20 M2
	
	


DANS TOUS LES CAS : immeuble achevé depuis plus de 2 ans / habitation principale / dépenses plafonnées sur une période de 5 ans (8000 € pour une personne seule, 16 000 € pour un couple, majorés de 400 € par personne à charge) et devant être payées pour le 31/12/2019
* décret du 11/02/2019
Attention : Le crédit d’impôt est subordonné au respect de l’ensemble des conditions en vigueur (Article 200 quater du CGI, Article 18 bis de l'annexe IV au CGI )
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