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[image: image6]Ville : , le :  xx/xx/xxxx
M.  « Nom Prénom du Préfet »
Préfecture de xxx Service Environnement 

« adresse »

« CP et ville »

  Envoi en RAR

Objet : Demande du bénéfice d’antériorité 
Madame, Monsieur le Préfet,
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle directive dite « Seveso 3 » et du décret n° 2014-285 du 03 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, je souhaiterais bénéficier du régime d’antériorité pour la ou les rubriques suivantes :

☐  4734 – Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution… (Ex 1432)

☐  4718 – Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL)… (Ex 1412)

☐  1435 – Station-service : installation, ouvertes ou non au public…

Afin d’instruire notre demande, vous trouverez ci-joint les pièces suivantes :

☐  Fiche de présentation de l’établissement et de l’installation et ses annexes

Nous vous remercions, selon votre avis, de bien vouloir accuser réception de ce courrier et nous transmettre les récépissés de bénéfice d’antériorité requis. 

Vous en souhaitant bonne réception et restant à la disposition de vos services.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Préfet, à l’assurance de mes meilleures salutations. 
Fait à xxxxxxxx, le xx/xx/xxxxx

M. xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
en ma qualité de xxxxxxxxxxxxxxxx SIGNATURE
Copie à la DREAL  xxxxxxxxxxx

Fiche de présentation de l’établissement et de l’installation
(À compléter et à renvoyer avec le courrier)
Exploitant :

☐Personne physique
Nom et Prénoms :………………………………………………………………………………………………………………… Adresse du domicile :………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
OU
☐Personne morale
Dénomination ou raison sociale : ………………………………………………………………………………………… Forme juridique : …………………………………………………………………………………………………………………… Adresse du siège social : ……………………………………………………………………………………………………… Ville et code postal : ………………………………………………………………………………………………………………
Date de création de l’établissement : ……………………………………………………………………………………

SIRET de l’établissement : _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _

Installation :

Adresse:…………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ………………………………… Commune :  ……………………………………………
1/ Avant le 01 juin 2015, (date de mise en application du décret du 03 mars 2014).

L’installation était :

☐Non soumise au régime des ICPE 4734
☐Soumise à déclaration - rubrique N°4734 du régime ICPE
☐Soumise à autorisation - rubrique N°4734 du régime ICPE
☐Non soumise au régime des ICPE 4718
☐Soumise à déclaration - rubrique N° 4718 du régime ICPE
☐Soumise à autorisation – rubrique N° 4718 du régime ICPE
☐Soumise à déclaration - rubrique N°1435 du régime ICPE
☐Soumise à enregistrement - rubrique N°1435 du régime ICPE
☐Soumise à autorisation - rubrique N°1435 du régime ICPE

N° du ou des récépissés ou N° d’arrêté préfectoral de l’établissement :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2/ Désormais, (et après calcul du stockage équivalent 4734, du stockage 4718 et du débit annuel)
L’installation est :
☐Non soumise au régime des ICPE 4734
☐Soumise à déclaration - rubrique N°4734 du régime ICPE
☐Soumise à enregistrement - rubrique N°4734 du régime ICPE
☐Soumise à autorisation - rubrique N°4734 du régime ICPE.
☐Non soumise au régime des ICPE 4718
☐Soumise à déclaration - rubrique N°4718 du régime ICPE
☐Soumise à autorisation - rubrique N°4718 du régime ICPE
☐Soumise à déclaration - rubrique N°1435 du régime ICPE
☐Soumise à enregistrement - rubrique N°1435 du régime ICPE
  Récapitulatif
Le volume annuel des carburants distribués est de ______m3/an (voir annexe 2) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le volume de stockage de carburants est de ________tonnes (voir annexe 3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le volume de stockage de GPL-C est de _______tonnes  (voir annexe 4)
ANNEXES : 

☐Annexe 1 : Copie des récépissés et/ou arrêtés préfectoraux sous les rubriques : 

☐4734                    ☐4718               ☐1435

☐Annexe 2 : Calcul du volume annuel débité 1435

☐Annexe 3 : Calcul des stockages de carburant sous la rubrique 4734 

☐Annexe 4 : Calcul de stockage de GPL-C
Fait à xxxxxxxxxxxxxxxxx, le xx/xx/xxxx
M. xxxxxxxxxx, en ma qualité de xxxxxxxxxxx
SIGNATURE

Annexe 1 : Copie des récépissés et/ou arrêtés préfectoraux 
Annexe 2 : Fiche calcul du volume annuel débité 1435
(À compléter et à renvoyer avec le courrier)
Extrait du tableau des rubriques de classement de la nomenclature des ICPE                                 

Rappel du calcul :
Volume [en m³/an] = B + C 

B : essence, SP,super-ethanol,…
C : gazole, fioul, pétrole lampant,… 
Les volumes utilisés pour le calcul sont les volumes annuels de carburants distribués.
Les chiffres à prendre en compte pour ce calcul doivent correspondre annuels distribués lors de la dernière année complète (les années incomplètes pour des raisons diverses, telle que : arrêt pour travaux, ne sont pas à prendre en compte).

Exemple de mise en situation :

2014 : 150 m³ essence + 300 m³ gazole = 450 m³

2013 : 140 m³ essence + 280 m³ gazole = 420 m³
2012 : 120 m³ essence + 240 m³ gazole = 360 m³ 
Les chiffres à prendre en compte sont ceux de 2014.



CALCUL   POUR  L’INSTALLATION :
Tableau des consommations (en m³) sur les 3 dernières années :
	Année
	Volume de carburant délivré sur 12 mois / produit
	Volume total

	
	Gasoil
	SP95-E10
	SP95
	SP98
	E85
	FOD
	ClamC
	

	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Volume Total max
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Volume débité retenu=      m³/an
Mon installation de distribution est donc à ce jour en :
 ☐ Déclaration DC 
 ☐ Enregistrement E 
Annexe 3 : Fiche de calcul du stockage de la rubrique 4734
(À compléter et à renvoyer avec le courrier)
Extrait du tableau des rubriques de classement de la nomenclature des ICPE                                 
Exemple pour des réservoirs enterrés :
1 réservoir enterré 100m3 contenant : 50m3 de GO + 50m3 de SP98

1 réservoir enterré de 80 m3 contenant du Gasoil
Capacité réelle =50m3 x 0, 830 T/m3 + 50m3 x 0, 750 T/m3 + 80 m3 x 0, 830 T/m3
                      = 41,5 T + 37,5 T + 66,4 T =  145,4 Tonnes

La capacité réelle du site n’étant pas supérieure à 50T d’essence, ni supérieure à 250T au total, cette installation est non classée sous la rubrique 4734
Les masses volumiques données par le ministère, à titre indicatives, sont celles des produits à une température de référence de 15°C, soit : 0.850 t/m3 pour les GO,  0.755 T/m3 pour les Essences et Kérosène, 0,80 pour les E85 et 0,95 pour les FOD Lourds
CALCUL   POUR  L’INSTALLATION : 
(attention au type de stockages !)
	N° Réservoir
	Type de réservoir
	Volume de carburant stocké (en m3)

	
	DE avec DDF(2)
	SE (3)
	Aérien
	Enterré
	Gasoil
	SP95-E10
	SP95
	SP98
	E85
	GNR
	ClamC

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	               Volume Global
	
	
	
	
	
	
	

	Masse Volumique Moyenne (T/m3)
	0,845
	0,755
	0,755
	0,755
	0,800
	0,845
	0,80

	              Masse Totale (En tonne)
	
	
	
	
	
	
	


(2) Double enveloppe avec détecteur de fuites – (3) Simple enveloppe
Mon installation de stockages est donc à ce jour en :
 ☐    Déclaration DC 
 ☐    Enregistrement E
 ☐    Autorisation A
Annexe 4 : Fiche calcul du stockage de GPL-C 4718
(À compléter et à renvoyer avec le courrier)
Extrait du tableau des rubriques de classement de la nomenclature des ICPE                                 

CALCUL   POUR  L’INSTALLATION :
	N° Réservoir
	Type de réservoir
	Masse stockés

	
	Bouteilles
	Fixe Aérien
	Fixe Enterré
	GPL – C Masse volumique 0.515

	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	 

	              Masse Totale (En tonne)
	 


Mon installation de stockage est donc à ce jour en :
 ☐    Déclaration DC 
 ☐    Autorisation A
Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs


de stockages fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs.


Le volume annuel de carburant distribué étant :�
�
1. Supérieur à 40 000 m³�
(A-1)�
�
2. Supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou égal à 40 000 m³�
(E)�
�
3. Supérieur à 100 m³ d’essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m³�
(DC)�
�
Nota : les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.


Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d’une pression de vapeur saturante à 20°C de


13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, exceptés le gaz


de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l’aviation.�
�
 





La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines, étant:�
�
1. Pour les cavités souterraines, les stockages enterrés :�
�
a) Supérieure ou égale à 2 500 t�
(A-2)�
�
b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t�
(E)�
�
c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total�
(DC)�
�
2. Pour les autres stockages :�
�
a) Supérieure ou égale à 1 000 t�
(A-2)�
�
b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total�
(E)�
�
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total�
(DC)�
�
 





Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL et biogaz affiné, lorsqu’il a été traité


conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité


équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu’il a une teneur


maximale de 1 % en oxygène).


La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les cavités


souterraines étant :�
�
1. Supérieure ou égale à 50 t�
(A-1)�
�
2. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t�
(DC)�
�
 








