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ISOLATION THERMIQUE DES PAROIS VITRÉES ET DES PAROIS OPAQUES en METROPOLE


	ISOLATION THERMIQUE DES PAROIS VITRÉES, EN REMPLACEMENT DE SIMPLE VITRAGE

	Nature des travaux
	Conditions
	Précisions/Correspondances possibles
	Dépenses retenues
	Taux

	FENETRES OU PORTE-FENETRES (tous matériaux) en remplacement de simple vitrage
	· Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3
Uw selon NF EN 14 351-1 / Sw selon XP P50-777
	Classe Acotherm Th 12 ou marquage CE avec valeur Uw
	UNIQUEMENT LE MATERIEL AVEC 
PLAFOND DE DEPENSES de 670 € TTC par équipement (menuiserie et parois vitrées associées)

	15 %


	
	OU Uw ≤ 1,7 W/m².K et Sw ≥ 0,36
Uw selon NF EN 14 351-1 / Sw selon XP P50-777
	Classe Acotherm Th9 ou > respectant l’Uw ou marquage CE avec valeur Uw
	
	

	
	· RGE/visite préalable du logement
· Remplacement de simple vitrage
	
	
	

	FENETRES EN TOITURE en remplacement de simple vitrage
	· Uw ≤ 1,5 W/m2.K et Sw ≤ 0,36
Uw selon NF EN 14 351-1 / Sw selon XP P50-777
· RGE/visite préalable du logement
· Remplacement de simple vitrage
	Classe Acotherm Th 10 ou > respectant l’Uw ou marquage CE avec valeur Uw
	
	

	DOUBLES FENETRES (pose sur la baie existante d’une seconde fenêtre à double vitrage renforcé) en remplacement de simple vitrage
	· Uw ≤ 1,8 W/m2.K et Sw ≥ 0,32
Uw selon NF EN 14 351-1 / Sw selon XP P50-777
· RGE/visite préalable du logement
· Remplacement de simple vitrage
	Classe Acotherm Th 9 ou > ou marquage CE avec valeur Uw ou DTA, avis technique
	
	



DANS TOUS LES CAS : immeuble achevé depuis plus de 2 ans / habitation principale / dépenses plafonnées sur une période de 5 ans (8000 € pour une personne seule, 16 000 € pour un couple, majorés de 400 € par personne à charge) et devant être payées pour le 31/12/2019

Attention : Le crédit d’impôt est subordonné au respect de l’ensemble des conditions en vigueur (Article 200 quater du CGI, Article 18 bis de l'annexe IV au CGI )



	ISOLATION THERMIQUE DES PAROIS OPAQUES EN MÉTROPOLE

	Nature des travaux
	Conditions
	Normes d’évaluation du « R »
	Dépenses retenues
	Taux

	Isolation posée en PLANCHERS DE COMBLES PERDUS
	· R ≥ 7 m2.K/W
· RGE/visite préalable du logement
	· ISOLANTS NON-REFLECHISSANTS :
normes NF EN 12664,
NF EN 12667 ou NF EN 12939

· ISOLANTS REFLECHISSANTS : norme NF EN 16012
	MATERIEL ET POSE DANS LA LIMITE D’UN PLAFOND DE DEPENSES :
· de 150 € TTC/m² de parois isolées par l’extérieur
· de 100 € TTC/ m² de parois isolées par l’intérieur
	30 %

	Isolation en RAMPANTS DE TOITURE et PLAFONDS DE COMBLES
	· R ≥ 6 m2.K/W
· RGE/visite préalable du logement
	
	
	

	Isolation en TOITURES-TERRASSES
	· R ≥ 4,5 m2.K/W
· RGE/visite préalable du logement
	
	
	

	Isolation thermique de PLANCHERS BAS SUR SOUS-SOL, SUR VIDE SANITAIRE ou SUR PASSAGE OUVERT
	· R ≥ 3 m2.K/W
· RGE/visite préalable du logement
	
	
	

	Isolation de MURS EN FAÇADE ou EN PIGNON
	· R ≥ 3,7 m2.K/W
· RGE/visite préalable du logement
	
	
	














DANS TOUS LES CAS : immeuble achevé depuis plus de 2 ans / habitation principale / dépenses plafonnées sur une période de 5 ans (8000 € pour une personne seule, 16 000 € pour un couple, majorés de 400 € par personne à charge) et devant être payées pour le 31/12/2019
Attention : Le crédit d’impôt est subordonné au respect de l’ensemble des conditions en vigueur (Article 200 quater du CGI, Article 18 bis de l'annexe IV au CGI )
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